TVOS binder client环境搭建

1: SN 部分

1. 根据debug的需要，修改sn binder client端的code
2. cd Supernova/projects/
3. source board/maserati/buildsettings/build\_Maserati\_095D\_ROM\_EMMC\_TVOS\_DTMB\_OP-TEE.sh
4. 更新hash key
5. make rebuild\_all -j4
6. make image\_all -j4

2: AN 部分

1. export JAVA\_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64
2. export JAVADOC\_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64
3. source build/envsetup.sh
4. lunch aosp\_madruno-userdebug //不同an的版本lunch可能会不一样
5. mcheckout.sh "AN\_LABEL" (plz check)
6. 修改对应的AN code ，SN和AN中的SN code要完全一样

an\vendor\mstar\supernova

1. AN with SN: make BUILD\_WITH\_SUPERNOVA=true -j32
2. 获取libthreedimensionmanager.so

\marshmallow-maserati-rel\out\target\product\madruno\system\lib

\marshmallow-maserati-rel\out\target\product\madruno\system\lib64

3: 烧录tvservice.img并且替换libthreedimensionmanager.so到/system /lib,/system /lib64