|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.【882】HDMI，读取EDID信息,查看Manufacturer Name | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 2.【849】HDMI，Timing:1080p60,Audio sampling:44.1KHz | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 3.【882】DVI，Timing：1280\*800（DMT1260D） | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 4.【54200】PAL DK，48.25MHz, Pattern: Gray bar ，Level：80db | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 5.【54200】NTSC M，83.25MHz，打开CC2 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 6.【54200】PAL DK，375.25MHz，打开Teletext | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 7.【882】VGA,读取EDID | | |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
| 8.【882】HDMI，测试DTS（ES） | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 9.【882】HDMI，Timing:1080p24，Framepacking 3D信号 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 10.【882】HDMI，Timing:720p60，Top and Bottom 3D信号 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 11.【54200】NTSC M，55.25MHz，打开Text2 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 12.【882】YPbPr，Timing:720p60 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 13.【849】PC,Timing:800x600@60 | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 14.【849】将PG2设为PG1 | | |  |
|  |  |  |  |
| 15.【849】将PG1设为PG2 | | |  |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
| 16.【849】YPbPr，Timing：1080i50，需要出Audio | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 17.【54200】PAL BG，83.25MHz，打开丽音NICAM BG | | | |
|  | | | |
|  |  |  |  |
| 18.【54200】SCART，PAL DK，设为CVBS | | | |